2018년도 기후온난화대응 아열대 및 기타과수 육성지원 계획

‣ 이 사업시행지침에 대한 해석기관은 제주특별자치도 감귤진흥과 입니다.

담당기관	담 당 과	담 당 자	전화번호
제주특별자치도	감귤진흥과	과 장 전병화 담 당 강선순 주무관 강봉수	064-710-3190 064-710-3261 064-710-3263

1	사업목적

□ 기후 변화에 대응한 아열대 및 기타과수 육성을 위한 시설하우스 지원으로 틈새시장 확보 및 농가 소득증대 도모

2	지원근거

□「제주특별자치도 농어업․농어촌 지원에 관한 조례」제8조(농어업경쟁력강화 및 경영안정)

3	사업 추진계획

❍ 사업기간 : 2018. 7월 ～ 12월

❍ 사 업 비 : 541백만원(도비 324, 자담 217)

❍ 사 업 량 : 하우스시설 1.3㏊

❍ 지원대상 : 아열대 및 기타과수 재배 희망농가

❍ 지원규모 : 농가당 최대 3,300㎡(사업신청 규모에 따라 사업량 조정 가능)

❍ 지원단가 : 38,200원/㎡(2018년 FTA기금사업 단가)

❍ 지원작목 : 아열대 및 기타과수(감귤, 참다래, 블루베리, 바나나 제외)

- 망고, 패션푸르츠, 용과, 파파야, 구아바, 무화과, 플럼코트, 체리 등

❍ 지원기준 : 도비 60%, 자부담 40%

❍ 사업내용 : 기후변화대응 감귤대체 소득작물로써 아열대 및 기타과수에 대해 시설재배 일부 지원

□ 지원내역 : 내재해형 비가림하우스 시설비(골조 및 피복공사)

※ 원예·특작시설 내재해형기준(농식품부고시 제2014-78호) 시방서 준용

□ 지원조건

- 사업완료 익년도 부터 10년간 지원작목 외 개식 불가

- 외부 양측면 버팀목 근가 6m 간격으로 설치(재난 최소화)

- 농작물 재해보험 원예시설 보험가입 의무화(사후관리 기간 내)

- 빗물 침투조 설치(하천 및 배수로등 대체 시설이 있는 경우 미설치 가능)로 인근 농가와의 민원 발생 미연에 방지

※ 사업대상자 선정 기준 심사 평가표에 의해 선정 지원

□ 지원제외

- 농업경영체 미등록자(미등록 필지 포함)

- 농업 외 기타 직업소득(본인기준)이 3천7백만원을 초과하는 자

(농업종합자금 대출업무규정 기준)

- FTA기금사업 및 자체사업으로 지원받은 본인소유(배우자 포함)   시설 하우스 면적이 5,000㎡이상인 자

4	세부 추진계획

가. 사업신청

❍ 신청기간 : 2018. 7. 9(월) ~ 7. 20(금)/12일간

❍ 신청장소 : 농지 소재 읍⦁면⦁동사무소

❍ 신청서류

- 사업신청서, 농업경영체 등록증사본 1부, 건강보험자격득실확인서 1부, 등기부등본(임차농의 경우 임차기간 명시된 임대차계약서, 토지사용승낙서), 졸업증명서(한국농수산대학 졸업자인 경우), 사업계획서, 견적서, 농지원부 사본1부

나. 대상자 선정

❍ 행정시(읍면동)에 신청․접수된 농가 명부 도 제출

❍ 도 자체 심의 : 추천된 사업대상자 명부 검토

※【별지 제2호 서식 】의 평가표에 의거 우선순위 선정

❍ 보조금심의 : 도에서 보조금심의위원회에 심의 요청

❍ 사업(대상자) 확정 : 보조금심의위원회 심의 확정 후 5일 이내 농가 통보

다. 사업추진

□ 사업 대상자는 보조금교부신청서와 사업계획서를 작성하며 보조   사업 전용통장을 개설하고 자부담금 입금내역을 첨부하여 행정시   (읍면동) 경유 감귤진흥과로 제출

□ 보조금심의위원회 심의 결과에 따라 보조금 교부 결정 통보

□ 시공업체 자격기준 : ｢건설산업기본법｣에 의한 금속구조물 창호   공사업 등록업체로 주된 영업 소재지가 제주특별자치도 내에 있는 업체

※ 본 사업은 농림축산식품부 FTA사업 표준단가를 적용함

☞ 따라서 대행입찰로 사업 추진 시 낙찰률이 적용되어 이윤이 없어 유찰되는 등 사업 이행이 곤란할 것으로 판단되므로 농가가 적격 시공업체를 선정하여 수의계약으로 사업 추진

□ 계약 체결된 시공업체는 사업착수 전 ｢원예‧특작시설 내재형기준｣   (농식품부 고시 제2014-78호)을 준용한 시방서에 따라 현장에    맞는 시공도서(시공도면, 시공내역서)를 작성하여 사업 대상자의   사전승인을 받고 제출 ⇒ 반드시 현장 평면도 작성

※ 감귤하우스(08-감귤-1형)시방서를 준용한 붙임 시방서에 의거 설계

□ 또한, 외부 양측면 버팀목 근가 6m간격으로 설치 및 빗물처리   계획을 마련하여 인근 도로나 토지 등으로 빗물의 유입이 없도   록 시설하여야 함

□ 시공계약은 사업대상 확정 및 보조금이 교부결정 된 후 체결해   야하며, 1개월 이내에 계약 및 착공신고를 하지 않을 시, 자동   사업포기로 간주하여 후순위 사업희망자 대체 선정

☞ 부가가치세 환급을 위하여 자재구입 및 시공부분으로 시공계약 체결 시 부가가치세 환급분은 총사업비에서 제외

라. 보조금  교부

□ 사업비 집행의 투명성 확보를 위해 제주특별자치도 민간보조금 통합전관리시스템운영지침의 보조금 집행방법에 의거하여 집행

□ 사업 대상자의 명의 통장으로 입‧출금이 확인이 되도록 자금 관리

□ 사업비는 자부담금 우선 집행 후 사업 실적에 따라 보조금 지급

마. 사업정산

□ 부가세 환급분은 총사업비에서 제외하여 정산하는 것을 원칙으로   하되, 부가세 환급금을 동 사업의 부대시설 등에 재투자 하고   자 할 경우에는 그 내역을 명확히 하여 사업계획 변경

바. 사후관리

□ 사업 대상자는 사업 계획에 따라 시설 완료 후 지원사업 안내   문을 설치하여야 하며 준공일로부터 10년이내 지원작목외 전환   등 목적 외로 사용할 경우에는 보조금 회수 및 그로부터 5년간   보조사업 지원 제외

□ 내재해형 비가림하우스 사후관리기간 : 10년(사전승인 없이 타 용도사용 및 양도·교환·대여·담보 제공불가)

5	행정사항

❍ 사업 신청 접수 : 2018. 7. 9(월) ~ 7. 20(금)/12일간

❍ 행정시(읍면동)에 신청․접수된 농가 명부 도 제출 : 7. 27일한

□ 사업대상자 확정 통보후 사업 대상자는 보조금교부신청서 제출

행정시(읍면동) ⇒ 도(감귤진흥과)로 제출

□ 보조사업자는 사업 확정 후 수의계약 체결 후 시공

□ 사업 현장 및 이행 상황 준공 확인 후 보조금 지급

□ 보조사업자는 사업완료 후 정산서 제출

❋ 사업추진 흐름도

< 업무흐름 >		< 시기 >		< 주요내용 >
사업시행지침 시달		‘18. 7월		▪2018년도 사업시행지침 시달 - 도 → 행정시
⇩
사업신청서 접수		7월		▪신청농가 → 행정시(읍면동) ※ 별지 신청서에 의해 해당 읍면동 신청
⇩
대상자 자체심사		7월		▪도 자체심사
⇩
사업대상자 순위 확정		8월		▪도 보조금심의위원회 심의 후 확정
⇩
사업대상자 확정		8월		▪도 → 대상농가 ※ 보조금 교부신청 및 사업계획서 제출
⇩
보조금 교부결정		8월		▪도 → 대상농가
⇩
사업추진 및 완료		8월∼12월		▪농가, 도 ※ 공사현장확인, 보조금 교부 등
⇩
사업 정산		10월∼12월		▪도 ※ 현지점검, 사업완료, 정산보고 및 정산검사 등

【별지 제1호 서식】

2018년 기후온난화대응 아열대 및 기타과수 육성지원 사업 신청서

사업명	2018년 기후온난화대응 아열대 및 기타과수 육성지원 사업						전체면적		㎡
신청인	성 명			생년월일			자택번호
	주 소						휴대폰
사 업 계 획	사업예정지		읍·면·동 리 번지				재배작목
							재배면적		㎡
							지 목
	토지소유여부		소유 / 임대
	사 업 비 (천 원)		계			보 조		자 담
	비가림하우스 보조금 수혜여부
위와 같이 2018년도 기후온난화대응 아열대 및 기타과수 육성지원 사업을 신청하며, 사업신청과 관련하여 허위 기재시 사업대상자 취소, 보조금 회수등 불이익을 받게됨을 인지하였고, 사업대상자 선정기관이 아래 개인정보를 처리하는 것에 동의합니다. 사업신청과 관련된 붙임의 개인정보의 수집·이용에 동의합니다. 사업신청과 관련된 붙임의 개인정보의 제공에 동의합니다. 2018년 월 일 신 청 인 주 소 : 성 명 : (서명 또는 날인) 제주특별자치도지사 귀하
구비서류 : 농업경영체등록확인서, 본인소유토지는 등기부등본, 임대한 토지 경우(임대차계약서, 토지사용승낙서) 건강보험자격득실확인서, 졸업증명서(한국농수산대학 졸업자인 경우), 농지원부, 사업계획서, 견적서

사업신청과 관련된 개인정보 수집·이용 및 제공에 관한 사항

※ 개인정보 수집·이용 동의 사항

1. (개인정보의 수집·이용 목적) 기후온난화대응 아열대 및 기타과수 육성지원사업의 적합한 대상자 선정 및 사업관리

2. (수집하려는 개인정보의 항목) 사업신청서의 각 항목(이름, 생년월일, 주소 및 연락처 등)

3. (개인정보의 보유 및 이용기간) 기후온난화대응 아열대 및 기타과수 육성지원사업 보조 사업 기간 및 사후관리 등에 필요한 기간

4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

▪ 동의하지 않는 경우 적합한 대상자인지 확인이 불가능하여 사업대상자로 선정되지 않을 수 있음

※ 개인정보의 제공 동의 사항

1. (개인정보를 제공받는 자) 기후온난화대응 아열대 및 기타과수 육성지원 사업과 연관된 사업의 수행기관

2. (개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적) 기후온난화대응 아열대 및 기타과수 육성지원사업과 연관된 업무를 추진하기 위한 확인 및 대조 등의 업무처리

3. (제공하는 개인정보의 항목) 사업신청서의 각 항목(이름, 생년월일, 주소 및 연락처 등)

4. (개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간) 기후온난화대응 아열대 및 기타과수 육성지원사업과 연관된 업무의 추진기간 및 사후관리기간

5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

▪ 동의하지 않는 경우 적합한 대상자인지 확인이 불가능하여 사업대상자로 선정되지 않을 수 있음

사  업  계  획  서

1. 사 업 명 : 2018년 기후온난화대응 아열대 및 기타과수 육성지원 사업

2. 사업개요

○ 위  치 :

○ 사업량 :

○ 기  간 : 2018.   .   .  ～ 2018.    .    .

○ 사업비 :           천원(보조       , 자담         )

3. 과수 구입 및 유통 계획

○ 과수묘목 구입

- 구입작목 :

- 구입품종 :

- 구입처 :

- 구입방법 :

- 구입량(본) :

- 재식거리 :

○ 유통(판매) 계획

- 판매처 :

- 판매방법 :

○ 향후계획

-

-

【별지 제2호 서식】

사업대상자 선정 기준 심사 평가표

□ 신청자정보

주 소
성 명		생년월일
연락처	(자택) (핸드폰)

□ 평 가 표

구 분			평 가 항 목 및 배 점 기준	배점	평점	비 고
기본조건			사업 신청인의 농업경영체 등재 여부	여/부		농업경영체 등록증
			농업외 기타 직업소득이 3천7백만원 초과 여부	여/부		건강보험자격득실확인서
			FTA기금사업 및 자체사업으로 지원받은 본인소유(배우자 포함)시설 하우스 면적이 5,000㎡이상 여부	여/부		행정시확인
평가항목	우선순위	구분	점 수 합 계
	1	작목전환	노지감귤 ⇒ 아열대 및 기타과수	20		농업경영체등록증
	2	보조금 수혜여부	FTA 기금사업 및 자체사업으로 과수하우스 지원 받지 않은 농가(배우자 포함)	15		민간보조금 관리시스템
	3	영농경력	10년 이상	15		농지원부
			10년 이하	10
	4	교육이수 (2015~2017년)	과수전문교육 이수 30시간 이상	10		수료증, 이수증, 확인서등
			과수전문교육 이수 29시간 이하	5
	5	연령	만 40세 미만	40		생년월일
			만 40세 이상 ~ 만 50세 미만	35
			만 50세 이상	30
	가점		한국농수산대학 졸업(작물 및 원예계열학과) 및 후계농업경영인	10		졸업증명서,행정시확인

※ 동점자 발생시 ① 생년월일 적은 순 〉② 재배면적 적은 순 적용

평가자 : 소속           직위(급)             성명            (인)

확인자 : 소속           직위(급)             성명            (인)

10-1. 감귤하우스(08-감귤-1형) 설계도

농림수산식품부 농촌진흥청	공사명 PROJECT	감귤하우스	설 계 DESIGNED BY	농촌진흥청	축 척 SCALE		도면구분 SERIAL No.	08-감귤-1형
	도면명 TITLE	정면도, 측면도	승 인 APPROVED BY		날 짜 DATE	2008	도면번호 SHEET No.	1

농림수산식품부 농촌진흥청	공사명 PROJECT	감귤하우스	설 계 DESIGNED BY	농촌진흥청	축 척 SCALE		도면구분 SERIAL No.	08-감귤-1형
	도면명 TITLE	정면도, 주단면도	승 인 APPROVED BY		날 짜 DATE	2008	도면번호 SHEET No.	2

농림수산식품부 농촌진흥청	공사명 PROJECT	감귤하우스	설 계 DESIGNED BY	농촌진흥청	축 척 SCALE		도면구분 SERIAL No.	08-감귤-1형
	도면명 TITLE	파이프 체결 설치 단면도	승 인 APPROVED BY		날 짜 DATE	2008	도면번호 SHEET No.	3

농림수산식품부 농촌진흥청	공사명 PROJECT	감귤하우스	설 계 DESIGNED BY	농촌진흥청	축 척 SCALE		도면구분 SERIAL No.	08-감귤-1형
	도면명 TITLE	측외면도, Y2~Y10열 단면도	승 인 APPROVED BY		날 짜 DATE	2008	도면번호 SHEET No.	4

농림수산식품부 농촌진흥청	공사명 PROJECT	감귤하우스	설 계 DESIGNED BY	농촌진흥청	축 척 SCALE		도면구분 SERIAL No.	08-감귤-1형
	도면명 TITLE	중방설치도, 지붕평면도	승 인 APPROVED BY		날 짜 DATE	2008	도면번호 SHEET No.	5

농림수산식품부 농촌진흥청	공사명 PROJECT	감귤하우스	설 계 DESIGNED BY	농촌진흥청	축 척 SCALE		도면구분 SERIAL No.	08-감귤-1형
	도면명 TITLE	기초평면도	승 인 APPROVED BY		날 짜 DATE	2008	도면번호 SHEET No.	6

농림수산식품부 농촌진흥청	공사명 PROJECT	감귤하우스	설 계 DESIGNED BY	농촌진흥청	축 척 SCALE		도면구분 SERIAL No.	08-감귤-1형
	도면명 TITLE	관수시설 평면도	승 인 APPROVED BY		날 짜 DATE	2008	도면번호 SHEET No.	7

농림수산식품부 농촌진흥청	공사명 PROJECT	감귤하우스	설 계 DESIGNED BY	농촌진흥청	축 척 SCALE		도면구분 SERIAL No.	08-감귤-1형
	도면명 TITLE	측면기둥 상세도, 주기둥 상세도	승 인 APPROVED BY		날 짜 DATE	2008	도면번호 SHEET No.	8

농림수산식품부 농촌진흥청	공사명 PROJECT	감귤하우스	설 계 DESIGNED BY	농촌진흥청	축 척 SCALE		도면구분 SERIAL No.	08-감귤-1형
	도면명 TITLE	전면 물홈 단면상세도	승 인 APPROVED BY		날 짜 DATE	2008	도면번호 SHEET No.	9

농림수산식품부 농촌진흥청	공사명 PROJECT	감귤하우스	설 계 DESIGNED BY	농촌진흥청	축 척 SCALE		도면구분 SERIAL No.	08-감귤-1형
	도면명 TITLE	기초상세도	승 인 APPROVED BY		날 짜 DATE	2008	도면번호 SHEET No.	10

농림수산식품부 농촌진흥청	공사명 PROJECT	감귤하우스	설 계 DESIGNED BY	농촌진흥청	축 척 SCALE		도면구분 SERIAL No.	08-감귤-1형
	도면명 TITLE	부속자재 1	승 인 APPROVED BY		날 짜 DATE	2008	도면번호 SHEET No.	11

농림수산식품부 농촌진흥청	공사명 PROJECT	감귤하우스	설 계 DESIGNED BY	농촌진흥청	축 척 SCALE		도면구분 SERIAL No.	08-감귤-1형
	도면명 TITLE	부속자재 2	승 인 APPROVED BY		날 짜 DATE	2008	도면번호 SHEET No.	12

농림수산식품부 농촌진흥청	공사명 PROJECT	감귤하우스	설 계 DESIGNED BY	농촌진흥청	축 척 SCALE		도면구분 SERIAL No.	08-감귤-1형
	도면명 TITLE	중간관리작업 통로	승 인 APPROVED BY		날 짜 DATE	2008	도면번호 SHEET No.	13

10-2. 감귤하우스(08-감귤-1형) 시방서

1) 개  요

가) 형식 : 연동형 무가온 비닐하우스

나) 구조 : 철재 파이프 골조

다) 기본 사양 : 하우스 폭 55m(5.5m×10연동)×측고 3.3m×동고 4.5m×길이 36m, 면적=1,980㎡

※ 하우스 길이는 50m이내가 되도록 시설함을 원칙으로 하되 감독기관 및 설계자와 협의 후 가감할 수 있다.

※ 기본시설 : (1) 기초 및 근가 설치 공사

(2) 골조 파이프 조립 및 와이어 설치 공사

(3) 피복 공사 및 방충망 설치 공사

(4) 곡부 및 측면 개폐장치 공사

(5) 관수 공사

※ 본 규격은 폭설과 강풍에 의한 감귤하우스의 피해를 줄이기 위한 최소한의 규격을 규정한 것이며, 시설의 강도가 저하되지 않도록 아치 곡률의 변경없이 높이를 낮추어 시공하거나, 폭을 줄여 시공할 수 있다.

2) 설계변경

가) 협의 변경

(1) 설치지역의 기후 및 지질 등 특수여건에 맞추기 위하여

(가) 지반 및 기초의 보강이 필요할 때

(나) 기둥 및 서까래 간격을 좁히거나 방풍벽 및 구조재를 강화할 필요가 있을 때

(2) 부지 여건에 맞추기 위하여

(가) 출입구의 위치, 크기 및 개수를 변경시킬 필요가 있을 때

(나) 온실 폭을 20% 범위내로 좁혀 시공할 필요가 있을 때

(3) 부지가 경사지(하우스 폭 방향 5° 이내, 하우스 길이 방향 10° 이내)일 경우 바닥구배의 조정이 필요할 때

(4) 재배 및 관리방법에 맞추기 위하여

(가) 피복재의 사양을 변경할 필요가 있을 때

(나) 난방기를 설치할 필요가 있을 때

(다) 2중 피복, 2중 서까래 및 수평커튼 장치 등을 설치할 필요가 있을 때

(라) 하우스 길이를 50m 이내에서 변경할 필요가 있을 때

(마) 준비 작업실을 설치할 필요가 있을 때

(바) 작물생육 및 구조안전성에 영향을 미치지 않는 구조물을 설치할 필요가 있을 때

(사) 물홈(배수로)을 기둥식에서 부착식 등으로 변경할 필요가 있을 때

나) 승인 변경

(1) 하우스 및 파이프의 규격 변경

(가) 하우스 폭, 측고 및 높이를 변경할 경우 기본모델의 구조안전성을 가져야 한다.

(나) 설계도에 명시된 파이프 설치 간격 및 규격 이하로 시공할 경우 기본모델의 구조안전성을 가져야 한다.

(다) 하우스 길이를 50m 이상으로 시공할 경우 기본모델의 구조안전성을 가져야 한다. 다만, 하우스의 길이가 50m 이상일 경우 지붕 중간관리작업 통로(하우스 지붕관리 작업을 원활 등의 목적)를 설치하는 대신 하우스 동 중간지점에 보조기둥을 설치할 수 있다(하우스 길이가 50m 이상 70m 미만인 경우 하우스 길이의 1/2 지점에 보조기둥(50A×3.65t)을 2개 설치할 수 있으며, 하우스 길이가 70m 이상 80m 미만인 경우에는 하우스 길이의 1/3 지점과 2/3 지점에 각각 보조기둥(50A×3.65t)을 2개 설치할 수 있다).

(2) 연동 수 변경

(가) 기본모델은 3연동 이상에 준하며 2연동 이하로 시공할 경우 기본모델의 구조안전성을 가져야 한다.

(나) 편심하중이 우려될 정도의 경사지에 시공할 경우 기본모델의 구조안전성을 가져야 한다.

3) 시공방법

가) 시공총칙

(1) (적용) 본 시방서는 감귤 재배 무가온하우스 공사에 적용한다.

※ 채소ㆍ과수ㆍ화훼류의 비닐하우스에 적용할 경우 보온 및 차광커튼 장치를 구비하여 사용할 수 있다.

(2) (이의) 도면과 시방서가 서로 다를 경우에는 감독원의 지시에 따르며 설계서에 누락된 내용이라도 공사 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

(3) (경미한 변경) 설치방법의 차이 및 현장여건 등에 따른 사소한 변경은 도급액 증감 없이 시행한다.

(4) (안전관리) 시공자는 공사현장의 안전사고예방 대책에 만전을 기하여야 하며, 안전관리 소홀로 발생되는 모든 상황에 대하여 전적인 책임을 진다.

(5) (공정 및 시공계획) 수급인은 착공 전에 공사 공정표 및 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

(6) (재료) 자재 및 시설물은 신품으로서 한국산업규격품(KS 표시품) 사용을 원칙으로 한다.

(7) (검사) 현장에 반입되는 재료는 감독원의 검사 및 승인을 받아야 하며 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

(8) (발굴물) 공사 중 발견한 문화 유물적 가치가 있는 물품은 관계법규에 정하는 바에 따라 처리하여야 한다.

(9) (공사사진) 시공자는 공정별 시공사진을 촬영하여 감독원의 요구가 있을시 이를 제출하여야 한다.

(10) (인허가 및 행정사항) 공사와 관련된 모든 인허가 및 행정사항은 발주자가 책임 시행한다.

(11) (공기연장) 천재지변, 기상조건 및 기타 수급자 책임이 아닌 불가피한 공사지연 또는 중단이 있는 경우에는 공사기간을 연기할 수 있다.

나) 일반 시방사항

(1) (부지의 선정) 시설부지는 다음 사항을 만족할 수 있는 곳을 택한다.

(가) 진․출입 도로가 양호한 곳

(나) 침수 및 과습의 우려가 없는 곳

(다) 환기(통풍)가 양호하고 돌풍의 우려가 없는 곳

(라) 눈사태, 산사태 및 홍수 등으로부터 보호될 수 있는 곳

(2) (지반정지 및 토공사) 지반정지 및 토공사(부지조성공사)는 발주자가 착공 전 책임 시행하여야 하며 시공자는 착공 전에 부지조사를 실시하여 성토에 의한 지반침하, 붕괴우려 등 시설물에 영향을 미칠 요소를 발견하였을 경우에는 지체 없이 이의 보완을 요구하여야 한다.

(3) (전기 및 용수) 시공 중 사용되는 임시전기 및 용수는 발주자가 공급해 주어야 한다.

(4) (현장정리) 시공자는 공사 중 현장 내 정돈 및 청결을 유지하여야 하며, 공사완료 즉시 가설물 및 잔여자재를 반출하고 뒷정리 및 청소를 완료 후 준공검사에 임하여야 한다.

(5) (부지 내 배수시설) 시공자는 부지 내 배수시설을 적절히 하여 시공 중 부지의 손상이나 이상이 발생하지 않도록 조치할 책임을 가진다.

(6) (자재관리) 시공자는 현장에 반입된 자재에 대하여 도난, 변형 및 변질되지 않도록 보관 및 관리를 철저히 하여야 하며 문제 발생 시는 책임을 진다.

다) 특기 시방사항

(1) 지반 정지공사

(가) 지반은 통로, 배수로 등을 포함하여 충분한 면적을 수평으로 정지하여야 한다.

(나) 성토 지역은 충분히 다짐이 이루어진 후 시공하여야 한다.

(2) 독립기초 및 방석기초

(가) 기초 콘크리트는 180㎏/㎡ 품질로서 온실의 침하가 없고, 골조가 흔들리지 않도록 하여야 하며 시멘트 배합, 혼합 및 양생이 완전한 것을 사용하여야 한다.

(나) 기둥은 구조용 강관 KS 표시품을 사용하고 독립기초석에 150㎜ 이상 묻히게 한다.

(다) 모든 기초석은 깊이방향으로 수직이 되도록 하고, 바닥은 평탄하도록 하여야 하며 시공이 끝나면 기초석은 지면과 수평이 되도록 되메우기를 하여야 한다.

(라) 독립기초 상단면은 지표면과 일치하도록 함을 원칙으로 하되 지면보다 깊게 매설하고자 할 때에는 기둥의 부식을 막기 위하여 하단부에 해당 도료를 충분히 도포하여 염분 및 관수 등으로 인한 부식이 발생되지 않도록 하여야 한다.

(마) 기둥 파이프 내부의 결로수 또는 유입된 빗물이 독립기초 하단 면을 통하여 배수되도록 독립기초 하단 면에 구멍을 설치할 수 있다.

(바) 지반이 연약하거나 성토지역의 경우에는 잡석 다짐 및 방석 콘크리트 등의 보완조치를 하여야 하며 상습습지 등은 온실의 외곽기초를 콘크리트 줄기초로 시공하여야 한다.

(사) 기초부분의 변경은 불가항력적인 경우 내부 방석기초를 외곽부 독립기초처럼 설치할 수 있다.

(3) 근가 및 와이어 설치 공사

(가) 와이어 지지는 근가 기초를 사용하여야 하며 암반 등으로 근가 설치가 어려울 경우에는 앵커볼트(φ16 이상)를 사용하여 단단히 고정시켜야 한다.

(나) 와이어는 φ8 이상을 사용하여 외부 양 측면에는 6m 간격으로 설치하고 시설 내부는 전면으로부터 약 5m 위치에 첫 번째 근가 기초를 설치한 후 그 이상의 길이에서는 8m 마다 설치하여야 한다.

(다) 와이어는 체결 부위가 필요 이상 돌출되지 않도록 하여야 하며 돌출된 부위는 적정 길이 정리 및 테이프 감기 등의 제반 조치로 안전에 유의하여야 한다.

(라) 와이어는 늘어짐이나 처짐이 없도록 견고하게 시공하여야 한다.

(4) 파이프 골조 공사

(가) 모든 자재는 유해한 흠이 없고 도금의 탈락 및 녹이 없는 제품을 사용하여야 한다.

(나) 골조용 파이프는 한국산업규격 KS D 3760의 비닐하우스 구조용 강관(SPVHS, SPVHS-AZ)을 사용하여야 한다(단, 용융 일반구조용 탄소강관 SPS는 KS D 3566, 배관용 탄소강관 SPP는 KS D 3507을 따르되 기계적 성질은 KS D 3760을 준용한다).

※ 비닐하우스 구조용 강관(SPVHS, SPVHS-AZ)의 인장강도 : 400MPa 이상, 항복강도 295MPa 이상

(다) 주서까래는 φ48.1×2.1t를 사용하여야 하며 주서까래 사이에는 3중도금 철사 #12(φ2.6)를 6칸(5줄) 간격으로 설치하여 비닐의 처짐이 없도록 하여야 한다.

(라) 기둥은 지면에 수직으로 설치하여야 하며 주골조(서까래, 기둥 및 중방 등)는 조립구(클램프, 클립, 볼트 및 너트 등)를 사용하여 흔들림 없이 견고하게 고정하여야 한다.

(마) 온실 내부 기둥에는 양측면에 각각 1개씩 기둥 브레이싱을 설치하고 파이프 체결은 지중에 있도록 함을 원칙으로 한다. 돌출된 경우에는 시설 관리 시 안전 문제가 발생하지 않도록 끝마무리를 세심히 하여야 한다.

(바) 필요시 하우스 전후 좌우에 2중 측벽을 설치할 수 있고 주위에 방풍망(07-연동-1형-17)을 설치할 수 있으며 돌풍 등 기상재해가 발생하기 쉬운 지역에서는 별도의 예방대책 시설을 설치하여야 한다.

(사) 모든 파이프 조립은 경사면을 제외하고는 수평과 수직, 좌우의 열을 잘 맞추어 시공하여야 한다.

(아) 파이프 체결에 내재해조리개를 이용할 경우 조리개의 인장력은 900N 이상, 횡(미끄럼) 저항력은 1,390N 이상이어야 한다.

(자) 파이프 조립 시 볼트 및 너트는 정밀하고 견고하게 조립되도록 하며 사용 중 볼트 및 너트의 풀림이나 유격이 발생되지 않도록 하여야 한다.

(차) 파이프 조립 시 도금이 손상되지 않도록 주의하여야 하며 도금 손상부위는 유해한 물질이나 슬래그 등을 제거한 후 녹 방지 도장을 실시하여야 한다.

(카) 곡부보는 5/1,000 이상의 경사 시공을 하여 곡부 물받이의 빗물, 적설 후 녹은 물 및 결로수 등의 배출이 원활하도록 하며 굽거나 뒤틀리지 않도록 시공하여야 한다.

(타) 전후면 마감기둥 : 설계도상에는 φ60.5×3.65t로 되어 있으나 금번 시방서상에 방풍림, 방풍망 설치 등으로 풍하중 감소가 예상될 경우 마감자재 규격을 변경할 수 있으나 φ48.6×3.25t 이상의 자재를 사용하여야 한다.

(파) 곡부 홈통부위는 그늘 방지, 보온력 증대 및 누수 방지 등을 고려하여 시공하여야 한다.

(하) 주서까래와 주서까래 사이의 보조서까래는 와이어 또는 도금파이프(φ15.9×1.2t 이상@500) 중 한 가지를 선택하여 시공할 수 있다.

(5) 물받이 홈통 공사

(가) 물받이는 칼라강판 0.5t(최소 0.45t 이상)를 사용하고 투명PC 사용 시에는 1.0t 이상을 사용한다(단, 투명 PC의 경우에는 시공 후 A/S에 문제가 없도록 하여야 한다).

(나) 홈통의 이음 부분은 물 흐름 방향에 맞추어 연결핀을 사용하거나 4㎝ 이상 겹치게 하고 겹침 부분에는 실리콘 충진 밀착 후 고정처리 한다.

(6) 피복 공사

(가) 피복재는 앞뒤를 구분하여 구김이나 겹침이 없도록 평활하게 시공하여야 하며 설치 시 피복재에 손상이 있을 경우에는 비닐테이프로 수선하고 누수 우려가 있는 곳에는 보호필름을 사용하여야 한다.

(나) 피복 공사 시 틈새나 찢어짐을 살피어 누수나 병해충 유입을 막을 수 있도록 하여야 한다.

(다) 치마 비닐은 G.L.+600㎜ 부분 비닐패드에 하단천막과 차광막을 고정한 후 200㎜ 이상 매설하여 물의 유입을 막을 수 있도록 하여야 한다.

(라) 지붕의 비닐지지 하우스 끈 마찰 부위 및 개폐기 마찰 부위는 PE 보호대를 함께 설치하여 개폐 파이프와 바람에 의한 하우스 끈의 마찰로 비닐이 손상되지 않도록 하여야 한다.

(마) 하우스 끈은 바람에 늘어지거나 풀리지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.

(바) 하우스 끈을 지지한 후 남는 끈은 개폐기 파이프에 감기지 않도록 길이를 짧게 하여야 한다.

(사) 천창 및 측창 환기구에는 백색 방충망을 설치하여 병해충 등으로부터 농작물이 보호될 수 있도록 하여야 한다.

(아) 천창 및 측창 개폐기 파이프 마찰부위는 비닐 보호대를 함께 체결하여 마찰로 인한 비닐의 손상이 없도록 시공하여야 한다.

(7) 곡부 및 측면 개폐장치

(가) 환기를 위하여 지붕 및 측면이 최대한 개폐되도록 설치한다.

(나) 개폐 파이프는 하우스 길이보다 약 300㎜ 길게 하여 끝부분의 개폐불량이 없도록 하여야 하며 균일하게 움직이도록 하여야 한다.

(다) 개폐방식은 수동 또는 온도감응에 의한 자동 권취식으로 설치한다.

(라) 개폐모터의 상․하한 리미트 장치는 수분 및 습기로부터 보호되도록 설치하여야 한다.

(8) 강제 환기장치

(가) 지역의 상습 풍향을 고려하여 흡입구를 설치하고 반대편에 배기용 FAN을 설치할 수 있다.

(나) 시설 내 환기를 위하여 환풍기․유동팬 등을 적정 간격으로 설치할 수 있다.

(9) 기타 공사

(가) 단가산출 내역은 감독기관과 충분히 협의하여 자재의 낭비가 없도록 하여야 한다.

(나) 본 설계도나 시방서에 명시되지 않은 사항은 일반 비닐하우스 시공 방법에 준하여 시공하여야 한다.

(다) 시공이 끝나면 남은 자재나 공구 등을 치우고 정리하여 농가의 시설 및 농작물 관리에 지장을 주지 않도록 하여야 한다.

(라) 하우스 길이가 긴 경우 하우스 지붕관리 작업을 원활하게 하기 위하여 하우스 위쪽에 관리작업 통로를 설치할 수 있으며, 관리작업 통로의 폭은 설치농가와 협의 결정한다.