2023년 서귀포 청년농업인 육성

챌린지 100 지원사업 추진계획

2023. 6.

	서귀포시 (감귤농정과)

2023년 서귀포 청년농업인 육성 챌린지 100 지원사업 추진계획

1. 목적

ㅇ 영농초기 자립기반 구축 지원을 통한 청년농업인 농업·농촌 조기정착 유도

ㅇ	다품종 고부가 특화작목(기타과수) 전략 육성으로 농가 신소득원 발굴

2. 근거법령

ㅇ ｢제주특별자치도 농어업‧농어촌 지원에 관한 기본 조례｣ 제8조제41호

(농어업 경쟁력 강화 및 경영안전에 필요한 사업)

3. 사업개요

ㅇ 사업기간: 2023년 6 ~ 12월

ㅇ 사 업 량: 1.4ha

ㅇ 사 업 비: 939백만원(보조 563, 자부담 376)

ㅇ 보조비율: 보조 60%, 자부담 40%

ㅇ 지원대상: 만 18세 이상 ~ 만 45세 미만 영농경력 5년 이하인 청년농업인

ㅇ 지원품목: 감귤 제외 기타과수류

ㅇ 지원내용: 비닐하우스 시설, 자동개폐기, 빗물이용시설(물탱크) 지원

4. 사업 추진계획

가. 사업신청

ㅇ 신청기간: 2023. 6. 12. ~ 6. 26.

ㅇ 신청장소: 농지소재지 읍면사무소 및 동주민센터

ㅇ 신청방법: 직접 방문

ㅇ 지원자격 및 요건

- 신청사업 농지소재지(농업경영체 등록)가 서귀포시에 있는 청년농업인

- 연령: 사업 시행연도 기준 만 18세 이상 ~ 만 45세 미만(1978.1.1. ~ 2005.12.31. 출생자)

- 영농경력: 사업 시행연도 기준 독립경영 5년 이하(2018.1.1. 이후 농업경영체 등록한 자)

※ 독립경영 기간은 회계연도 단위로 계산

※ 독립경영은 신청자 본인 명의(임차 등 포함)의 농지·시설 등 영농기반을 마련하고, 「농어업경영체 육성법」에 따른 농업경영정보(경영주에 한함)를 등록한 후, 본인이 직접 영농에 종사하는 경우에 인정

- 병역: 병역필 또는 병역면제자

ㅇ 지원제외 대상

- 농협 임직원, 공무원, 교사 공기업 등 정부 투자기관 및 출연기관에 근무하는 자

- 농업 외 종합소득금액(본인)이 37백만원을 초과하는 자

- 지방세 체납자

ㅇ 지원품목: 감귤 제외 기타과수류

ㅇ 지원내용: 비닐하우스 시설, 자동개폐기, 빗물이용시설(물탱크) 지원

ㅇ 지원단가(2023년 FTA기금 지원사업 지원단가 적용)

- 비가림하우스: 98,541천원/0.2ha, 감리비: 1,733천원/0.2ha

- 자동개폐기: 3,600천원/0.2ha

- 빗물이용시설: 50톤(28,600천원), 100톤(41,200천원), 150톤(51,800천원)

ㅇ 지원기준: 농가당 1,650㎡ 이상 2,000㎡ 이하

- 지원기준을 초과하여 설치한 면적은 전액 농가 자부담

- 빗물이용시설(50톤 이상) 반드시 설치

※ 주변 농경지 및 배수로가 없는 도로 등으로 빗물이 유입되지 않도록 조치해야 함.(민원 발생 시 책임소재 명기)

※ 또한 물탱크 사업 추진 시 월류관으로 흘러나온 물이 토양으로 침투될 수 있도록 정비작업 실시

나. 사업대상자 선정

ㅇ 사업대상자 평가 기준에 따라 서면평가(60점) + 면접평가(40점)를 합산한 순서대로 사업 범위 내 선정

※ 동점자 발생 시 농지 소유면적이 낮은 자 순으로 우선순위 부여

※ 대상자 확정 시 지상권 설정 등 담보제공 토지에 대하여 사업동의 및 권리제한 등에 대한 합의서 첨부

※ 대상자 확정 시 본인 소유 외 토지에 보조사업을 추진코자 할 시 사후관리기간(익년부터 10년)을 초과하는 임대차계약서, 사용동의서 등 제출

ㅇ 면접평가를 위하여 외부 인력 6인이 참여하는 평가위원회를 구성

- 외부 인력은 농업지도기관(농업기술원) 1인, 생산자단체 2인, 농업인단체 2인, 지역전문가(농업인) 1인으로 선정

ㅇ 면접평가 결과는 평가위원 6인의 평가점수(최고점, 최저점 제외)를 평균 환산

5. 사업 시행요령

ㅇ 사업추진은 붙임 표준 시방서 및 설계도에 의해 사업 시행

ㅇ 사업추진 시 사업량 및 사업장소 등 변경사항은 해당 행정시장의 승인을 받아 추진

ㅇ 사업대상 부지내 묘지(이장된 공부상 묘지 포함)에 대해서는 토지주 사용승락서 징구 등 사용권 확보 절차 이행 후 설계 및 시공

ㅇ 사업대상 부지 경계측량이 필요한 경우 사업대상자 비용 부담으로 측량 실시 후 설계 및 시공

ㅇ 시공도서

- 농가는 원예특작시설 내재해형기준 지정고시[농림축산식품부 고시 제2014-78호-과수비닐하우스(08-감귤-1형) 설계도]에 의거 시공업체가 현장에 맞는 시공도서(시공도면, 시공내역서)를 작성하여 행정시의 사전 승인을 받을 것 ⇒ 반드시 현장 평면도 작성

ㅇ 시공업체 자격 기준

- (하우스) 건설산업기본법에 의한 금속구조물 창호 공사업 등록업체로 모집공고일 현재 주된 영업소재지가 제주도내로 1년이 경과하고 최근 3년간 시공실적이 있는 업체

※ 단, 추정가격이 2억원을 초과하는 공사계약시는 조달청 나라장터를   이용하여 공개경쟁입찰 계약체결 추진

- (빗물이용시설) 종합건설업 또는 철근콘트리트 자격 업체

- (감리) 건축사법에 의한 건축사사무소 개설 업체

ㅇ 사업면적 산출은 외부 주기둥내 면적만 적용하여 m법(㎡)으로 표시

ㅇ 시공계약은 보조금이 교부결정 된 후 계약체결

ㅇ 착공계 및 사업완료 신고

- 시공계약이 체결되면 시공업체는 행정시에 착공계를 제출하여야 하며 농가의 자부담금 집행증빙서(무통장 거래 입금표 등)를 첨부하여야 한다.

- 사업이 완료되면 행정시에 사업완료신고서, 준공조서 및 준공도면, 농가 자부담 내역, 세금계산서 등을 첨부하여 제출

ㅇ 보조사업 정산

- 사업완료 후 사업비 정산 시 보조사업 시행으로 발생한 부가가치세 환급금 등은 보조율에 따라 환수 조치

※ 낙찰 차액, 부가세 환급금을 동 사업에 재투자 시 사전 변경 승인 후 가능

- 사업비 집행완료 후 2개월 이내에 증빙자료를 첨부하여 정산서 제출

6. 사후관리

ㅇ 보조사업으로 취득한 시설물은 사후관리 기간 동안 선량한 관리자의 주의로 성실히 사후관리 하여야 하며, 행정시장의 승인 없이 타 용도에 사용하거나 양도, 교환, 대여, 담보에 제공할 수 없다.

ㅇ 사후관리 기간: 준공 다음 연도부터 10년

ㅇ 해당 작목은 준공 다음 연도부터 10년 이상 재배하여야 함(미이행시 보조금 회수 등 조치)

※ 부득이 타작물로 작목 전환 필요시 사전에 행정시장의 승인을 받아야 함(단, 감귤류로 전환 불가)

사업대상자 평가 기준(서면평가)

평가항목		평가내용	평가척도
농지 소유면적 (10)		1. 신청일 기준 본인 및 배우자가 소유하고 있는 농지 면적 ※ 임차농지 불합산, 본인 및 배우자 소유 농지만 해당	0.5ha 이하 (10)		0.5ha 초과 ~1ha 이하 (5)				1ha 초과 (3)
			□		□				□
보조금 수혜여부 (40)	시설 하우스 (20)	2-1. FTA기금 지원사업 및 자체사업으로 시설하우스를 지원 받았는가?	여 (0)				부 (20)
			□				□
	기타 보조사업 (20)	2-2 최근 10년 내(‘13.1.1.∼’22.12.31.) 농업 관련 보조사업을 지원받았는가? ※ 민간자본사업에 한함	미수혜 (20)	~20백만원 (16)		21 ~49 (12)		50 ~99 (8)			100 ~ (4)
			□	□		□		□			□
개인 역량 (10)	학교 교육 및 사회 교육 (5)	3-1. 농업계 관련 학교(학과)를 졸업하였는가? ※ ex) 제주대학교 원예학과, 서귀포산업과학고등학교 자영생명산업과	농업계 (5)				비농업계 (0)
			□				□
		평가방법 : 최종학력을 증명할 수 있는 자료를 확인하여 점수를 부여 (증빙자료 : 성적증명서, 앨범, 학위증명서 등 최종학력 증명 가능한 자료)
		3-2. 최근 3년 내 (‘20.1.1.∼’22.12.31.) 이수한 전체 농업교육 이수 시간은 얼마나 되는가? ※ 농고․농대 졸업자가 아닌 자에 한하여 평가	100시간 이상 (5)	70 ~99 (4)		40 ~69 (3)		20 ~39 (2)		15 ~19 (1)
			□	□		□		□		□
		평가방법 : 농림축산식품부, 농촌진흥청, 지자체 및 그 소속기관, 직업교육훈련기관 등에서 주관 또는 인정한 농업교육으로 최근 3년 이내(‘20.1.1.∼’22.12.31.)실시한 것을 기준으로 하며, 농업법인 근무경력 3개월 이상인 자, 농산업분야 인턴 및 선도농가 현장실습 3개월 이상인 자의 경우에는 만점부여 (증빙자료 : 교육수료증, 인턴 급여내역 등 증명 가능한 자료) ※ 농업관련 온라인(사이버) 교육의 경우 이수시간의 50% 인정
	자격증 보유 (5)	4. 농산물 생산, 유통, 가공 관련 자격증을 보유하고 있는가?	여 (5)				부 (0)
			□				□
		평가방법 : 자격증 사본 등 증빙자료를 확인하여 점수 부여 ※ 국가공인(한국산업인력공단 발급 등) 농식품과 직접적으로 관련된 자격증 보유

사업대상자 평가 기준(면접평가)

평가지표	평가항목	평가문항
1. 농업에 대한 자세 (15)	1-1 농업관	농업에 대한 자세는 적절한가?(5)
	1-2 목표의식	본사업에 대한 뚜렷한 목표의식을 가지고 있는가?(5)
	1-3 영농 추진 의지 및 열정	본사업을 결심하게 된 의지와 열정은 어떠한가?(5)
2. 영농정착 가능성 (15)	2-1 품목선정	해당 사업의 품목을 선택한 동기와 사업 착수 후 이루고자 하는 목표는 명확한가?(5)
	2-2 생산계획	생산계획을 구체적으로 갖추었는가?(5)
	2-3 판매계획	생산물 판매를 위한 판로 및 유통망이 구체적으로 제시되었는가?(5)
3. 창업 역량 (10)	3-1 역량 개발 계획의 구체성	선택 품목 계획 실현을 위한 영농역량 개발 계획은 적절한가?(5)
	3-2 청년농업인으로 필요한 인성, 친화력, 소통능력	청년농업인으로 적합한 인성, 친화력, 소통능력이 있는가?(5)

※ 각 평가항목별로 5단계 나눠서 평가 5점 항목(5-4-3-2-1)

청년농업인 육성 챌린지 100 지원사업 신청서

신청자

성명

주민등록번호

성별

배우자 여부

□ 여 □ 부

배우자 성명

배우자

주민번호

주소

전화번호

경영주 등록일

영농교육실적

시간

농업계 학교 졸업

□ 여 (학교명 :          )

*영농창업특성화과정 수료 □ 여 □ 부

□ 부(고졸□, 대졸□, 대학원졸□)

현재 경영규모

□ 논     ㎡, □ 밭     ㎡, □ 과수원     ㎡, □ 기타(       )

지원사업

신청 품목

농지소재지

면적

(㎡)

빗물이용시설(톤)

총사업비(천원)

계

보조

자부담

｢제주특별자치도 지방보조금 관리 조례｣ 제14조 제2항에 따라 상기 사업에 필요한 경비를 지원받고자 지방보조금을 신청하오니 지원하여 주시기 바랍니다.

☐ 사업 신청과 관련된 붙임의 개인정보의 수집·이용에 동의합니다.

☐ 사업 신청과 관련된 붙임의 개인정보의 제공에 동의합니다.

2023. 4.    .

신청자  성 명               (인/서명)

서귀포시장 귀하

※ 첨부서류

1. 사업계획서

2. 병역관련 증명서

3. 가족관계증명서 배우자 내역(주민등록번호 포함)

4. 지방세납세증명서

5. 건강보험자격득실확인서

6. 소득금액증명원(없을 경우 사실증명원)

7. 농업경영체등록증명서

8. 농산업분야 실무 경험이 있는 경우 증명서(재직증명서 등)

9. 농업계 학교(대학원 포함) 졸업한 경우 졸업증명서, 영농창업특성화과정 졸업인증제 수료증,
그 외 최근 3년 농업교육이수증 사본

10. 농업관련 자격증 및 영농계획 이행에 관련된 농업분야 이외 자격증 사본

11. 그 외에 자격조건 등을 증명할 수 있는 서류

사업신청과 관련된 개인정보 수집·이용 및 제공에 관한 사항

※ 개인정보 수집·이용 동의 사항

1. (개인정보의 수집·이용 목적) 농업인 지원을 위한 보조금 지원 사업 보조·융자 등의 사업추진시, 적합한 대상자 선정 및 사업관리

2. (수집하려는 개인정보의 항목) 사업신청서의 각 항목(이름, 주민번호, 주소 및 연락처 등)

3. (개인정보의 보유 및 이용기간) 농업보조금 지원 사업 보조·융자 등의 사업 기간 및 사후관리 등에 필요한 기간

4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

▪ 동의하지 않는 경우 적합한 대상자인지 확인이 불가능하여 사업대상자로 선정되지 않을 수 있음

※ 개인정보의 제공 동의 사항

1. (개인정보를 제공받는 자) 농업보조금 지원 사업과 연관된 사업의 수행기관

2. (개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적) 농업보조금 지원 사업과 연관된 업무를 추진하기 위한 확인 및 대조 등의 업무처리

3. (제공하는 개인정보의 항목) 사업신청서의 각 항목(이름, 주민번호, 주소 및 연락처 등)

4. (개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간) 농업보조금 지원 사업과 연관된 업무의 추진기간 및 사후관리기간

5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

▪ 동의하지 않는 경우 적합한 대상자인지 확인이 불가능하여 사업대상자로 선정되지 않을 수 있음

사업 계획서

1. 일반현황

구분	현재	사업대상자 선정 이후
		1년차	2년차	3년차	4년차	5년차
품목	감귤	기	타	과	수	류

2. 농지 규모(단위: ㎡)

구분		현재	사업대상자 선정 이후(누적)
			1년차	2년차	3년차	4년차	5년차
밭	소유
	임차
과수원	소유
	임차
합계	소유
	임차

3. 자금조달 계획

구분	보조금	자부담	합 계
시설비

4. 농업경영 역량

1) 학교(고등학교, 대학교, 대학원) 교육

학교명/학부 또는 학과명	재학기간	경종·축산 관련 전공교육 과정명	이수 학점 또는 교육 시간

* 졸업증명서, 성적증명서 등 사본 제출

** 영농창업특성화과정 수료 여부 포함하여 기재

2) 사회 교육

교육기관	교육과정명	교육기간	교육시간

* 수료증 사본 제출

3) 농업법인 재직 경력

법인명	재직기간	직무내용	직무내용이 희망 하는 농업경영 활용 가능성

* 재직증명서 등 제출

4) 농업 생산, 가공, 유통 관련 자격증 및 인증 내용

자격증 명 또는 인증종류	인증번호	발행기관

5. 판매·마케팅 계획

판매처	현재 판매비중(%)	사업대상자 선정 이후(%)
공판장
온라인
농협공동출하
합 계

* 생산물 판매․마케팅 전략과 계획이 있는 경우 첨부

6. 영농 동기 및 경영계획(3페이지 이내)

※ 별도 사업계획을 수립하고 있는 자는 아래 서식 이외에 해당 파일을 추가로 제출 가능

<영농 동기>

- 해당 품목을 신청하게 된 영농 동기, 목표의식, 지역 공동체와 함께 성장하기 위한 활동 및 계획 등을 자유롭게 작성

<현재 상황>

- 영농기반, 농산물 생산량, 판매처, 현재 매출 등 수지현황과 기술습득 및 경영능력 제고를 위한 활동 등 현재의 상황에 대하여 기술

<경영계획>

- 연차별(5개년 계획)로 달성하고자 하는 목표, 자금 조달계획, 생산기술, 영농기반 구축 방안, 경영 다각화 방향, 생산기술·경영역량 제고를 위한 교육훈련 이수 목표, 판로 및 마케팅 전략 등 영농 창업 및 성장 목표를 자유롭게 기술

《비가림하우스 시설시 유의사항》

❍ 공사원가 계산서

- 공사원가계산서 총합계 금액이 98,541천원/2,200㎡ 초과 여부

- 공종별(골조공사, 피복공사, 개폐기공사, 배수로공사, 관수시설공사) 자재물량이 기본설계도 물량과 비교

- 공사원가 계산 시 제경비율 적용은 당해연도 조달청 고시기준 준용

❍ 설계도

- 기본설계도면 작성 확인: 평면도, 기초평면상세도, 기초석․근가상세도, 좌·우측면도, 정(전)면도, 배(후)면도, 정면상세도, 정단면도, 외측면도, 외측면상세도, 측단면도, 측단면상세도, 지붕평면도, 지붕상세도, 기둥상세도, 종합물홈단면상세도, 창호상세도, 관수시설도 등

- 상기도면 중 다음 도면은 반드시 현장 실시도면을 작성 첨부하여야 하고 그 외 도면은 표준 설계도면으로도 사용 가능함

※ 현장 실시도면: 하우스 배치도(과원내 위치, 진입로, 집수정 등)평면도(내외부 근가, 기초석), 지붕평면도(주서까래, 물홈, 지붕횡대 등), 관수시설도(집수장, 모터위치, 밸브)

- 하우스 개요, 시방서, 특기시방서 내용이 반영 여부

❍ 계약서류

①계약서 ②시방서(일반시방서,특기시방서) ③내역서 ④표준계약조건 ⑤공사계약특수조건 ⑥설계도면 ⑦계약보증서, 이행(계약)보증보험 ⑧사업자등록증사본 ⑨건설업등록증사본 ⑩건설업등록수첩사본 ⑪등기부등본 ⑫사용인감계 ⑬인감증명서

❍ 착공단계

- 제출서류(시공업체): 착공신고서, 공사예정공정표, 현장대리인계, 재직증명원

❍ 시행단계

① 기초석 및 하단비닐 매설지역 50cm이상 굴취 후 상단 수평조정

② 근가 1m이상 매설, 근가 고정 철사줄당 1개 던버클 사용

③ 물품납품조서 징구(업체작성 → 농가확인 → 행정시 징구)

④ 사용자제 KS제품 등 규격 확인 후 사용 승인

⑤ 주서까래와 주서까래 마무리(90°이상), 주서까래와 마구리기둥 마무리

⑥ 출입문 하단 시멘트마무리, 기초석 50cm이상 매설

⑦ 측면 및 지붕 주기둥간(2M) 삼중도금철사(12번) 5줄·밴드끈4~ 6줄

⑧ 측면 및 종합물받이 시설방법 및 양수기 설치

⑨ 기존하우스 시설과 연결 시공시 기존시설 사용부분 사업 물량 및 보조금 제외

⑩ 외부근가 및 물받이 도로(타인토지)침범 및 이웃농지 피해 등

⑪ 설계도면 대로 시설여부 및 설계변경 여부

⑫ 공종별 출장지도 기록관리

❍ 준공단계

- 준공서류제출(시공업체): ①준공신고서 ②준공내역서 ③공종별 전중후 사진 ④하자보증서 ⑤4대보험 납입증명서(산재, 연금, 건강, 고용보험료) ⑥자부담내역 ⑦세금계산서 ⑧부가세 환급내역

- 준공검사: ①준공검사조서 ②준공내역서 ③준공검사 사진

- 정산: 농가 → 행정시

※ 중점검검사항

❍ 보조금 교부결정 후 행정시 입회하에 계약체결

❍ 준공검사 요청시 시설물과 설계도 산출기초 내역서 일치

- 평면 배치도 1: 면적산출기초

- 평면 배치도 2: 근가, 기초석, 중방장대, 프레싱장대,

- 평면 배치도 3: 물받이(좌·우·종합), 집수정, 모터, 배관, 스프링클러, 출입문

❍ 대각파이프(7m) 사용여부 및 근가·기초석 매설 여부 등

비가림하우스 시설단가 산출내역

(단위 : 원/0.2ha)

구분	품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합계				(천원이하 절사)		98,541,000
골조 공사	독립기초	1종	개	301	3,600	1,083,600
	근가	1m×0.2m×0.16m	개	56	27,000	1,512,000
	주기둥	∅60.5×3.65t×7m	본	105	85,000	8,925,000
	마구리기둥	∅60.5×3.65t×4.6m	본	72	53,500	3,852,000
	주서가래	∅48.1×2.1t×6m	본	189	36,500	6,898,500
	곡부보	□50*50*2.0t*6m	본	67	47,500	3,182,500
	지붕가로대(중앙)	∅33.5×2.1t×6m	본	60	22,500	1,350,000
	지붕,측면가로대	∅26.7×1.9t×6m	본	420	18,000	7,560,000
	측면가로대(하단)	∅33.5×2.1t×6m	본	32	22,500	720,000
	기타가로대(종합)	∅26.7×1.9t×6m	본	110	18,000	1,980,000
	내부발판	∅33.5×2.1t×6m	본	55	22,500	1,237,500
	중방	∅48.1×2.1t×5.5m	본	189	32,500	6,142,500
	기둥브레싱	∅48.1×2.1t×7m	본	20	41,000	820,000
	종합물홈기둥	∅48.1×2.1t×6m	본	10	35,500	355,000
	종합물홈각관	□50*30*1.6t*6m	본	9	31,000	279,000
	출입문(2종)	1.8*2.0m/1.0*1.8m	식	대2,소1	550,000	550,000
	개폐축	∅21.2×1.9t×6m	본	155	14,500	2,247,500
	종합물홈 측면	∅48.1×2.1t×1m	본	42	8,500	357,000
	종합물홈 L자	∅48.1×2.1t×1.8m	본	19	9,500	180,500
	종합물홈 Z자	∅33.5×2.1t×1.8m	본	10	7,500	75,000
	기타자재	55종	식	1	20,101,100	20,101,100
	인건비	철공 1식	㎡	2,000	6,620	13,240,000
	부가가치세	10%				포 함
	소계					82,648,700
피복 공사	비닐	0.1mm×310cm×40m	롤	9	319,321	2,873,889
	방충망	4×6×40M	롤	9	148,250	1,334,250
	기타자재	10종	식	1	2,285,161	2,285,161
	인건비	특수인부	㎡	2,000	2320	4,640,000
	부가가치세	10%				포 함
	소계					11,133,300
선택 시설	관수시설	수동스프링쿨러	식	1		4,759,000
	부가가치세	10%				포 함
	소계					4,759,000
조건 : 1. 하우스시설 0.2ha는 5.5m×36m×10동×1개소 기준 2. 시설기준 및 시방서는 원예특작시설 내재해 기준 지정고시[농림축산식품부고시 제2014-78호(2014. 7. 24)] 적용 3. 하자담보 보증기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년

비가림하우스 표준 시방서

1. 개  요

가. 형식 : 연동형 무가온 비닐하우스

나. 구조 : 철재 파이프 골조

다. 기본 사양 : 하우스 폭 55m(5.5m×10연동)×측고 3.3m×동고 4.5m×길이 36m, 면적=1980㎡

※ 하우스 길이는 50m이내가 되도록 시설함을 원칙으로 하되 감독기관 및 설계자와 협의 후 가감될 수 있다.

※ 기본시설 : (1) 기초 및 근가 설치 공사

(2) 골조 파이프 조립 및 와이어 설치 공사

(3) 피복 공사 및 방충망 설치 공사

(4) 곡부 및 측면 개폐장치

(5) 관수 공사

※ 본 규격은 폭설과 강풍에 의한 비가림하우스의 피해를 줄이기 위한 최소한의 규격을 규정한 것이며, 시설의 강도가 저하되지 않도록 아치 곡률의 변경 없이 높이를 낮추어 시공하거나, 폭을 줄여 시공할 수 있다.

2. 설계변경

가. 협의 변경

(1) 설치지역의 기후 및 지질 등 특수여건에 맞추기 위하여

(가) 지반 및 기초의 보강이 필요할 때

(나) 기둥 및 서까래 간격을 좁히거나 방풍벽 및 구조재를 강화할 필요가 있을 때

(2) 부지 여건에 맞추기 위하여

(가) 출입구의 위치, 크기 및 개수를 변경시킬 필요가 있을 때

(나) 온실 폭을 20% 범위내로 좁혀 시공할 필요가 있을 때

(3) 부지가 경사지(하우스 폭 방향 5°이내, 하우스 길이 방향 10°이내)일 경우 바닥구배의 조정이 필요할 때

(4) 재배자의 재배 및 관리방법에 맞추기 위하여

(가) 피복재의 사양을 변경할 필요가 있을 때

(나) 하우스 길이를 50m 이내에서 변경할 필요가 있을 때

(다) 준비 작업실을 설치할 필요가 있을 때

(라) 작물생육 및 구조안전성에 영향을 미치지 않는 구조물을 설치할 필요가 있을 때

(사) 물홈(배수로)을 기둥식에서 부착식 등으로 변경할 필요가 있을 때

나. 승인 변경

(1) 하우스 및 파이프의 규격 변경

(가) 하우스 폭, 측고 및 높이를 변경할 경우 기본모델의 구조안전성을 가져야 한다.

(나) 설계도에 명시된 파이프 설치 간격 및 규격 이하로 시공할 경우 기본모델의 구조안전성을 가져야 한다.

(다) 하우스 길이를 50m 이상으로 시공할 경우 기본모델의 구조안전성을 가져야 한다. 다만, 하우스의 길이가 50m 이상일 경우 지붕 중간관리작업 통로(하우스 지붕관리 작업을 원활 등의 목적)를 설치하는 대신 하우스 동 중간지점에 보조기둥(50A×3.65t)을 2개 설치 할 수 있으며, 하우스 길이가 70m 이상 80m 미만인 경우에는 하우스 길이의 1/3 지점과 2/3 지점에 각각 보조기둥((50A×3.65t)을 2개 설치할 수 있다.

(2) 연동 수 변경

(가) 기본모델은 3연동 이상에 준하며 2연동 이하로 시공할 경우 기본모델의 구조안전성을 가져야 한다.

(나) 편심하중이 우려될 정도의 경사지에 시공할 경우 기본모델의 구조안전성을 가져야 한다.

3. 시공방법

가. 시공총칙

(1) (적용) 본 시방서는 기타과수 재배 무가온하우스 공사에 적용한다.

※ 채소ㆍ과수ㆍ화훼류의 비닐하우스에 적용할 경우 보온 및 차광커튼 장치를 구비하여 사용할 수 있다.

(2) (이의) 도면과 시방서가 서로 다를 경우에는 감독원의 지시에 따르며 설계서에 누락된 내용이라도 공사 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

(3) (경미한 변경) 설치방법의 차이 및 현장여건 등에 따른 사소한 변경은 도급액 증감 없이 시행한다.

(4) (안전관리) 시공자는 공사현장의 안전사고예방 대책에 만전을 기하여야 하며, 안전관리 소홀로 발생되는 모든 상황에 대하여 전적인 책임을 진다.

(5) (공정 및 시공계획) 수급인은 착공 전에 공사 공정표 및 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

(6) (재료) 자재 및 시설물은 신품으로서 한국산업규격품(KS 표시품) 사용을 원칙으로 한다. 단, 파이프를 제외한 품목은 한국산업규격품에 준하는 품질일 경우 농가와 시공업체 합의하에 사용 가능

(7) (검사) 현장에 반입되는 재료는 보조사업자 책임 하에 검사를 실시하고, 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

(8) (발굴물) 공사 중 발견한 문화 유물적 가치가 있는 물품은 관계법규에 정하는 바에 따라 처리하여야 한다.

(9) (공사사진) 시공자는 공정별 시공사진을 촬영하여 감독원의 요구가 있을시 이를 제출하여야 한다.

(10) (인허가 및 행정사항) 공사와 관련된 모든 인허가 및 행정사항은 발주자가 책임 시행한다.

(11) (공기연장) 천재지변, 기상조건 및 기타 수급자 책임이 아닌 불가피한 공사지연 또는 중단이 있는 경우에는 공사기간을 연기할 수 있다.

나. 일반 시방사항

(1) (부지의 선정) 시설부지는 다음 사항을 만족할 수 있는 곳을 택한다.

(가) 진․출입 도로가 양호한 곳

(나) 침수 및 과습의 우려가 없는 곳

(다) 환기(통풍)가 양호하고 돌풍의 우려가 없는 곳

(라) 눈사태, 산사태 및 홍수 등으로부터 보호될 수 있는 곳

(2) (지반정지 및 토공사) 지반정지 및 토공사(부지조성공사)는 발주자가 착공 전 책임 시행하여야 하며 시공자는 착공 전에 부지조사를 실시하여 성토에 의한 지반침하, 붕괴우려 등 시설물에 영향을 미칠 요소를 발견하였을 경우에는 지체 없이 이의 보완을 요구하여야 한다.

(3) (전기 및 용수) 시공 중 사용되는 임시전기 및 용수는 발주자가 공급해 주어야 한다.

(4) (현장정리) 시공자는 공사 중 현장 내 정돈 및 청결을 유지하여야 하며, 공사완료 즉시 가설물 및 잔여자재를 반출하고 뒷정리 및 청소를 완료 후 준공검사에 임하여야 한다.

(5) (부지 내 배수시설) 시공자는 부지 내 배수시설을 적절히 하여 시공 중 부지의 손상이나 이상이 발생하지 않도록 조치할 책임을 가진다.

(6) (자재관리) 시공자는 현장에 반입된 자재에 대하여 도난, 변형 및 변질되지 않도록 보관 및 관리를 철저히 하여야 하며 문제 발생시는 책임을 진다.

다. 특기 시방사항

(1) 지반 정지공사

(가) 지반은 통로, 배수로 등을 포함하여 충분한 면적을 수평으로 정지하여야 한다.

(나) 성토 지역은 충분히 다짐이 이루어진 후 시공하여야 한다.

(2) 독립기초 및 방석기초

(가) 기초 콘크리트는 180㎏/㎡ 품질로서 온실의 침하가 없고, 골조가 흔들리지 않도록 하여야 하며 시멘트배합, 혼합 및 양생이 완전한 것을 사용하여야 한다.

(나) 기둥은 구조용 강관 KS 표시품을 사용하고 독립기초석에 150㎜ 이상 묻히게 한다.

(다) 모든 기초석은 깊이방향으로 수직이 되도록 하고, 바닥은 평탄하도록 하여야 하며 시공이 끝나면 기초석은 지면과 수평이 되도록 되메우기를 하여야 한다.

(라) 독립기초 상단면은 지표면과 일치하도록 함을 원칙으로 하되 지면보다 깊게 매설하고자 할 때에는 기둥의 부식을 막기 위하여 하단부에 해당 도료를 충분히 도포하여 염분 및 관수 등으로 인한 부식이 발생되지 않도록 하여야 한다.

(마) 기둥 파이프 내부의 결로수 또는 유입된 빗물이 독립기초 하단 면을 통하여 배수되도록 독립기초 하단면에 구멍을 설치할 수 있다.

(바) 지반이 연약하거나 성토지역의 경우에는 잡석 다짐 및 방석 콘크리트 등의 보완조치를 하여야 하며 상습습지 등은 온실의 외곽기초를 콘크리트 줄기초로 시공하여야 한다.

(사) 기초부분의 변경은 불가항력적인 경우 내부 방석기초를 외곽부 독립기초처럼 설치할 수 있다.

(3) 근가 및 와이어 설치 공사

(가) 와이어 지지는 근가 기초를 사용하여야 하며 암반 등으로 근가 설치가 어려울 경우에는 앵커볼트(φ16이상)를 사용하여 단단히 고정시켜야 한다.

(나) 와이어는 φ8 이상을 사용하여 외부 양 측면에는 6m 간격으로 설치하고 시설 내부는 전면으로부터 약 5m 위치에 첫 번째 근가 기초를 설치한 후 그 이상의 길이에서는 8m 마다 설치하여야 한다.

(다) 와이어는 체결 부위가 필요 이상 돌출되지 않도록 하여야 하며 돌출된 부위는 적정 길이 정리 및 테이프 감기 등의 제반 조치로 안전에 유의하여야 한다.

(라) 와이어는 늘어짐이나 처짐이 없도록 견고하게 시공하여야 한다.

(4) 파이프 골조 공사

(가) 모든 자재는 유해한 흠이 없고 도금의 탈락 및 녹이 없는 제품을 사용하여야 한다.

(나) 골조용 파이프는 한국산업규격 KS D 3760의 비닐하우스 구조용 강관(SPVHS, SPVHS-AZ, SPVHS-AZM)을 사용하여야 한다(단, 용융 일반구조용 탄소강관 SPS는 KS D 3566, 배관용 탄소강관 SPP는 KS D 3507을 따르되 기계적 성질은 KS D 3760을 준용한다).

※ 비닐하우스 구조용 강관(SPVHS, SPVHS-AZ, SPVHS-AZM)의 인장강도 : 400MPa 이상, 항복강도 295MPa 이상

(다) 주서까래는 φ48.1×2.1t를 사용하여야 하며 주서까래 사이에는 3중도금 철사 #12(φ2.6)를 6칸(5줄) 간격으로 설치하여 비닐의 처짐이 없도록 하여야 한다.

(라) 기둥은 지면에 수직으로 설치하여야 하며 주골조(서까래, 기둥 및 중방 등)는 조립구(클램프, 클립, 볼트 및 너트 등)를 사용하여 흔들림 없이 견고하게 고정하여야 한다.

(마) 온실 내부 기둥에는 양측면에 각각 1개씩 기둥브레싱을 설치하고 파이프 체결은 지중에 있도록 함을 원칙으로 한다. 돌출된 경우에는 시설 관리 시 안전 문제가 발생하지 않도록 끝마무리를 세심히 하여야 한다.

(바) 필요시 하우스 전후 좌우에 2중 측벽을 설치할 수 있고 주위에 파풍망(07-자동화-1형-19)을 설치할 수 있으며 돌풍 등 기상재해가 발생하기 쉬운 지역에서는 별도의 예방대책 시설을 설치하여야 한다.

(사) 모든 파이프 조립은 경사면을 제외하고는 수평과 수직, 좌우의 열을 잘 맞추어 시공하여야 한다.

(아) 파이프와 파이프 체결에 내재해조리개(강판조리개, 수지조리개, 선판조리개 등)를 이용할 경우 조리개의 인장력은 900N 이상, 횡(미끄럼) 저항력은 1,390N 이상이어야 한다.

(자) 파이프 조립 시 볼트 및 너트는 정밀하고 견고하게 조립되도록 하며 사용 중 볼트 및 너트의 풀림이나 유격이 발생되지 않도록 하여야 한다.

(차) 파이프 조립 시 도금이 손상되지 않도록 주의하여야 하며 도금 손상부위는 유해한 물질이나 슬래그 등을 제거한 후 녹 방지 도장을 실시하여야 한다.

(카) 곡부보는 5/1000 이상의 경사 시공을 하여 곡부 물받이의 빗물, 적설 후 녹은 물 및 결로수 등의 배출이 원활하도록 하며 굽거나 뒤틀리지 않도록 시공하여야 한다.

(타) 전후면 마감기둥 : 설계도상에는 φ60.5×3.65t로 되어 있으나 금번 시방서상에 방풍림, 파풍망 설치 등으로 풍하중 감소가 예상될 경우 마감자재 규격을 변경할 수 있으나 φ48.6×3.25t 이상의 자재를 사용하여야 한다.

(파) 곡부 홈통부위는 그늘 방지, 보온력 증대 및 누수 방지 등을 고려하여 시공하여야 한다.

(하) 주서까래와 주서까래 사이의 보조서까래는 와이어 또는 도금파이프(φ15.9×1.2t 이상@500) 중 한 가지를 선택하여 시공할 수 있다

(5) 물받이 홈통 공사

(가) 물받이는 칼라강판 0.5t(최소 0.45t 이상)를 사용하고 투명PC 사용 시에는 1.0t 이상을 사용한다(단, 투명 PC의 경우에는 시공 후 A/S에 문제가 없도록 하여야 한다).

(나) 홈통의 이음 부분은 물 흐름 방향에 맞추어 연결핀을 사용하거나 4㎝ 이상 겹치게 하고 겹침 부분에는 실리콘 충진 밀착 후 고정처리 한다.

(6) 피복 공사

(가) 피복재는 앞뒤를 구분하여 구김이나 겹침이 없도록 평활하게 시공하여야 하며 설치 시 피복재에 손상이 있을 경우에는 비닐테이프로 수선하고 누수 우려가 있는 곳에는 보호필름을 사용하여야 한다.

(나) 피복 공사 시 틈새나 찢어짐을 살피어 누수나 병해충 유입을 막을 수 있도록 하여야 한다.

(다) 치마 비닐은 G.L.+600㎜ 부분 비닐패드에 하단 천막과 차광막을 고정한 후 200㎜ 이상 매설하여 물의 유입을 막을 수 있도록 하여야 한다.

(라) 지붕의 비닐지지 하우스 끈 마찰 부위 및 개폐기 마찰 부위는 PE 보호대를 함께 설치하여 개폐 파이프와 바람에 의한 하우스 끈의 마찰로 비닐이 손상되지 않도록 한다.

(마) 하우스 끈은 바람에 늘어지거나 풀리지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.

(바) 하우스 끈을 지지한 후 남는 끈은 개폐기 파이프에 감기지 않도록 길이를 짧게 한다.

(사) 천창 및 측창 환기구에는 백색 방충망을 설치하여 병해충 등으로부터 농작물이 보호될 수 있도록 하여야 한다.

(아) 천창 및 측창 개폐기 파이프 마찰부위는 비닐 보호대를 함께 체결하여 마찰로 인한 비닐의 손상이 없도록 시공하여야 한다.

(7) 곡부 및 측면 개폐장치

(가) 환기를 위하여 지붕 및 측면이 최대한 개폐되도록 설치한다.

(나) 개폐 파이프는 하우스 길이보다 약 300㎜ 길게 하여 끝부분의 개폐불량이 없도록 하여야 하며 균일하게 움직이도록 하여야 한다.

(다) 개폐방식은 수동 또는 온도감응에 의한 자동 권취식으로 설치한다.

(라) 개폐모터의 상․하한 리미트 장치는 수분 및 습기로부터 보호되도록 설치하여야 한다.

(8) 강제 환기장치

(가) 지역의 상습 풍향을 고려하여 반대편에 배기용 FAN을 설치하고 맞은편 마구리에 흡입구를 설치할 수 있다.

(나) 시설 내 환기를 위하여 환풍기․유동팬 등을 적정 간격으로 설치할 수 있다.

(9) 기타 공사

(가) 단가산출 내역은 감독기관과 충분히 협의하여 자재의 낭비가 없도록 하여야 한다.

(나) 본 설계도나 시방서에 명시되지 않은 사항은 일반 비닐하우스 시공 방법에 준하여 시공한다.

(다) 시공이 끝나면 남은 자재나 공구 등을 치우고 정리하여 농가의 시설 및 농작물 관리에 지장을 주지 않도록 노력하여야 한다.

(라) 하우스 길이가 긴 경우 하우스 지붕관리 작업을 원활하게 하기 위하여 하우스 위쪽에 관리작업 통로를 설치할 수 있으며, 관리 작업 통로의 폭은 설치농가와 협의 결정한다.

빗물이용(물탱크)시설 시방서

일반사항

1.1 공사개요

가. 공 사 명 : 빗물이용시설 설치공사

나. 사업개요 : 강우시 우수를 저장하여 평시에 수자원으로 전환, 재활용함으로써 상수 소비절감 효과 및 개발로 인한 우수 유출을 최소화하는 등의 효과와 에너지 절감 및 공공시설 규모의 축소 등 수자원의 효율적 활용과 생태적 물순환 시스템의 복원에 기여하고자 우수 활용시설과 우수 유출율을 병행하여 규정한다

다. 사업목적 : 본 설계는 강우 중의 우수를 여과, 살균함으로써 우수한 처리수질과 생물학적으로 안정적인 중수(농업용수 등 잡용수)를 공급하는데 그 목적이 있다.

1.2 적용범위

도면 및 시방서에 포함된 내용 일체

가. 설계 도서, 관계법령 또는 별도로 정한 규정에서 의미하는 사항을 제외하고는 모 두 이 시방서에 준하여 시공한다.

나. 본 시방서에 기재되지 않은 사항은 감독관과 협의 후에 시공한다.

1.3 적용방법

가. 본 시방에 명기가 없는 사항은 당해 표준시방서에 준하며 내용이 상이할 때는 본 시방이 우선한다.

나. 본 시방, 도면 또는 표준시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능 할 때는 반드시 감독관으로부터 서면으로 대안에 관한 승인을 얻은 후 시공한다.

다. 설계도서 및 각 시방의 내용이 상이하거나 누락, 오기되었을 경우에는 반드시 감독관과 협의를 하여야 하며 견해의 차이가 발생되었을 경우 감독관의 지시에 따른다.

1.4 공사 현장관리

가. 공사현장은 항상 기기 및 재료 등을 깨끗이 정리정돈하며, 화재, 도난, 사고방지에 최선을 다한다.

나. 공사장에 발생하는 모든 인적, 물적 사고의 책임은 전적으로 도급자에게 있고 또한 기존시설에 손상을 주었을 경우에는 즉시 원상복구 하여야 한다. 또한 공사감독관이 상주 감독을 실시하여야 하며 기타사항은 공사관리 지침 및 안전보건 관리지침에 따른다.

1.5 시공

가. 모든 공사는 설계도면 및 시공기준에 따라 제반 설비의 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 정확한 시공을 하여야 한다.

나. 제작도 및 시공도

1) 기기의 제작 및 시공상 필요한 도면을 지체 없이 작성하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

2) 먼저 승인을 받은 도면이라도 시공사에 대하여 감독관이 변경을 요구할 시는 상호 합의하여 변경 시공할 수 있다.

라. 시공에 대한 시험 및 검사 : 공정 중 특기시방에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 감독관의 입회하에 시험 및 검사를 행하고, 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 검사 부분은 감독관의 입회하에 시공한다.

1.6 청소 및 관리

가. 저장조는 내부청소를 주기적으로 실시할 수 있도록 점검구 및 사다리 등의 시설을 설치하도록 설계한다.

나. 내부청소에 관한 사항 및 기기류의 운전관리에 관하여는 공급자가 발주처 및 관리주체에 대하여 그 방법과 운전에 관한 사항을 정리하여 통보하도록 한다.

다. 내부청소 시 저장조 바닥면 물을 일시에 모두 뺄 수 있는 방안을 설계에 반영한다.

1.7 준공검사 및 공사인도

가. 시운전 완료 시점을 공사 완성으로 한다.

나. 인수인계

공사완성 후 장치의 기능이 계약조건을 만족 하는 시기라고 감독관이 인정하는 시기에 인계인수가 가능하다.

1.8 하자보증기간

종합시운전 완료 후에도 3년 이내의 하자사항은, 소모품 및 운전자의 고의 또는 부주의에 의한 경우를 제외하고는 계약자가 무상으로 보수하여야 한다.

2. 특별사항

2.1 공사 범위

가. 터파기 및 되메우기

나. 빗물이용시설 (저장소, 여과장치)일체

2.2 기 매설된 구조물 조사

공사구역내의 지하매설물(전력, 전화, 상·하수도, 가스관 등)은 "40215 지장물 철거"에 의거, 관의 종류, 설치위치, 높이 등을 철저히 조사하여 터파기시 이를 손상시키는 등의 사고가 발생치 않도록 이설, 방호, 철거 등의 조치를 강구한다.

2.3 인접구조물 등에 대한 안정 검토

인접구조물에 근접하여 터파기를 시행할 경우, 지하수위 저하 또는 안식각 부족 등으로 전도, 침하 등의 위험이 없는 지를 검토하고, 문제가 있다고 판단될 경우에는 차수공법, 토류벽 설치 등의 설계변경을 요청해야 한다.

2.4 터파기 및 기초설치(농가 선택시공 시)

가. 터파기는 구조물의 축조 또는 각종 관로의 매설에 지장이 없도록 설계도서 또는 감독자가 지시한 깊이와 폭 및 경사로 굴착한 다음 평탄하게 바닥을 고르고 기초공사를 시행한다.

나. 터파기시, 지반의 경연, 지형의 상황에 따라 흙막이공, 물막이공을 설치할 필요가 있을 경우에는 설계변경 승인을 얻어 시행하되, 토압 또는 수압에 견딜 수 있도록 견고하게 조립, 설치하여야 한다.

다. 터파기한 흙의 처리

ㄱ. 터파기한 흙 중에서 되메우기에 적당한 흙은 터파기 장소 부근에 적치하고, 되메우기에 부적당하거나 사용하지 않을 잔토는 토공계획에 따라 터파기 장소 밖으로 운반한다.

ㄴ. 되메우기할 재료의 저장장소는 배수가 잘되도록 하여 되메우기 재료의 함수비 증가를 방지해야 하며, 이물질이 혼입되지 않도록 하여야 한다.

라. 침투조 설치

ㄱ. 터파기 시 구조체를 설치했을 때 월류관 방향으로 과원 사정에 맞게 침투조를 설치하여야 하며, 암반 등으로 되메우기 한다.

마. 구조체의 하중을 고려하여 지반다짐 및 잡석지정을 하며 기초는 버림콘크리트와 기초용 철근콘크리트로 분리하여 타설한다.

바. 철근콘크리트는 철근을 배근한 후 스페이서를 이용하여 완전하게 고정한 후 타설하여야 하고 공사 중 불필요한 시공줄눈이 발생하지 않도록 연속적으로 콘크리트를 타설한다.

2.5 구조체시공

가. 구조체의 형태가 원형이나 복잡한 형태인 경우에는 부위별로 거푸집을 제작한 후 견고하게 조립한 후 콘크리트를 타설해야 한다.

나. 철근의 가공은 철근배근도에 표시된 형상과 치수가 일치하고 재질을 해치지 않은 방법으로 이루어져야 하며 콘크리트타설 시 철근조립상태가 훼손되지 않도록 스페이서를 단단히 조인다.

다. 콘크리트의 타설 및 다짐은 콘크리트가 균질하고 밀실하게 충전되어 소요강도 및 내구성을 가지며, 유해한 타설 결함부가 없는 구조체 콘크리트가 얻어질 수 있도록 실시하여야 한다.

라. 구조체는 저수조이므로 물의 침투나 세어나가지 않도록 바닥면과 벽면에 방수를 해야 한다.

ㄱ. 방수시공 전 콘크리트 표면은 평활하여야 하며 곰보, 균열부위는 보수한 후 시공한다.

ㄴ. 접착에 방해가 되는 진액, 유지류, 얼룩 및 녹 등은 제거 후 시공한다.

ㄷ. 방수층 시공 후 위에서 작업 시 방수층을 보호하기 위한 조치를 반드시 취하여 방수층의 손상되지 않도록 충분히 주의한다.

(참고)

여과시설 및 안내문 등의 설치 기준

1. 빗물이용시설의 여과시설 설치 기준

•여과시설의 크기는 가로 1.5미터 × 세로 1미터 × 높이 1미터 이상의 콘크리트 구조 또는 내부식성이 있는 스테인레스 등의 견고한 재질로 설치하여야 한다.

•집수된 빗물이 저류조로 유입될 때 이물질의 침전 및 여과처리를 위해 3단 이상의 정류판을 설치하고, 정류판 사이에 자갈 등의 여과재를 적절히 충진하여 이물질의 유입이 최소화될 수 있는 구조로 하여야 한다. 정류판은 내부식성이 있는 스테인레스 등의 견고한 재질이어야 한다.

•바닥면에는 약 Ø40㎜의 배수구를 설치하여 평상시 물이 고이지 않도록 하고, 외곽 주변은 물이 잘 배수되도록 콘크리트로 완경사 처리하여야 한다.

•덮개는 여과시설을 완전히 덮을 수 있는 구조로 스테인레스 등의 견고한 재질로 제작하고 잠금장치를 부착해야 하며, 청소 등을 위한 개폐가 용이하도록 하여야 한다.

2. 빗물이용시설 등의 안내문 설치기준

빗물이용시설(집수정) 안내문
저류시설 용량	100톤	빗물용도	하우스 농업용수
집수가능 면적	(하우스면적) ㎡	이용계획량	㎥/월
준공일자	2023년 월 일	관리자(전화)	홍길동 000-0000-0000
이 시설은 서귀포 청년농업인 육성 챌린지 100 지원사업에 따라 설치한 빗물이용시설(집수정)입니다.

※ 안내문은 가로 50센티미터 × 세로 40센티미터 크기의 내부식성이 있고 변색되지 않는 재질로 제작·설치